**MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DO DETRA**

ITEM 01 (pé direito com 3,00 m)

- retirada de pia e balcões de alvenaria

- colocação de folha de porta (0,80 cm x 1,10 m) e fechadura

- colocação de forro PVC

- reparos na parte elétrica

- pintura

ITEM 02

- construção de alambrado

Obs. ureta de 0,30 cm e sobre ela o alambrado

- instalação de portão alambrado com duas folhas

ITEM 03

- construção de alambrado

Obs. Mureta de 0,30 cm e sobre ela o alambrado

- instalação de portão para acesso ao público

Obs. em chapa inteiriça (sem vazamento), medindo 1,00 (larg.)

X 1,10 (altura), com fechadura, para acesso cadeirantes.

- rampa para acesso de cadeirantes a partir do portão de acesso

ao público

- corredor do portão de acesso ao público até a entrada do salão

de atendimento ao público medindo 1,50 de largura, com piso

cimentado bruto desempenado.

- porta de entrada para o salão de atendimento ao público

Medindo 1,00 x 1,10 m para acessibilidade de cadeirantes,

sem degrau, no máximo rampado.

- porta de saída do salão de atendimento ao público para o

Pátio medindo 1,00 x 1,10 para acessibilidade a cadeirantes,

sem degrau, no máximo rampado.

- passarela ligando externamente a sala de atendimento ao

público ao salão de reuniões e corpo técnico e deles para o

prédio da administração medindo 1,50 m, com piso

cimentado bruto desempenado, para trafego de cadeirantes.

- da passarela entrando no prédio da administração rampa

para acessibilidade (devido ao aclive deverá ter corrimão).

- degrau frontal a porta de acesso ao prédio da administração

para acesso a não portadores de necessidades especiais.

- três pontos de luz nos salões 01, 02 e 03 (demais cômodos

um ponto em cada)

- na sala de gerenciamento de multas 02 pontos de luz e três

tomadas, além dos pontos de energia para ar condicionado,

e tubulações para telefonia e internet.

ITEM 04

- instalação de motor para abertura e fechamento automático

no portão de acesso de veículos.

ITEM 05

- instalação de tanque com cobertura, torneira e encanamento

para escoamento para a rede de águas pluviais.

ITEM 06

- retirada dos azulejos.

- aplicação de massa fina nas paredes

- piso cerâmico branco

- os vitrôs dos banheiros devem ser instalados a uma altura

mínima de 4,00 m para que possa captar a luminosidade

natural (pé direito com 6,00 metros).

- os banheiros deverão ter ponto para chuveiros e ralos para

escoamento de água.

- elementos vazados na parede entre o vestiário e o salão.

- forro de PVC.

- três pontos de luz no salão, com duas tomadas (uma em

cada parede lateral)

- tomadas na cozinha e ralo para escoamento de água.

- duas tomadas na sala da base, além das tubulações para

telefonia e internet

ITEM 07

- retirada dos azulejos

- aplicação de massa fina nas paredes

- piso cerâmico branco

- vitro do gerenciamento de multas deve ser instalado a uma

altura mínima de 4,00 m para que possa captar a luminosidade

natural (luz do dia).

- elementos vazados na parede entre a sala de gerenciamento de

multas e o salão.

- no salão três pontos de luz, além 04 tomadas (duas em cada

parede lateral), mais tubulação para telefonia, internet e dos pontos

de energia para ligação de ar condicionado.

- no salão de atendimento ao público três pontos de luz elétrica,

quatro tomadas (duas em cada uma das paredes laterais), mais as

tubulações para telefonia e internet, além de 02 pontos de

energia para ar condicionado.