**MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DO DETRA**

ITEM 01 (pé direito com 3,00 m)

- retirada de pia e balcões de alvenaria

- colocação de folha de porta (0,80 cm x 1,10 m) e fechadura

- colocação de forro PVC

- reparos na parte elétrica

- pintura

ITEM 02

- construção de alambrado

 Obs. ureta de 0,30 cm e sobre ela o alambrado

- instalação de portão alambrado com duas folhas

ITEM 03

- construção de alambrado

 Obs. Mureta de 0,30 cm e sobre ela o alambrado

- instalação de portão para acesso ao público

 Obs. em chapa inteiriça (sem vazamento), medindo 1,00 (larg.)

 X 1,10 (altura), com fechadura, para acesso cadeirantes.

- rampa para acesso de cadeirantes a partir do portão de acesso

 ao público

- corredor do portão de acesso ao público até a entrada do salão

 de atendimento ao público medindo 1,50 de largura, com piso

 cimentado bruto desempenado.

- porta de entrada para o salão de atendimento ao público

 Medindo 1,00 x 1,10 m para acessibilidade de cadeirantes,

 sem degrau, no máximo rampado.

- porta de saída do salão de atendimento ao público para o

 Pátio medindo 1,00 x 1,10 para acessibilidade a cadeirantes,

 sem degrau, no máximo rampado.

- passarela ligando externamente a sala de atendimento ao

 público ao salão de reuniões e corpo técnico e deles para o

 prédio da administração medindo 1,50 m, com piso

 cimentado bruto desempenado, para trafego de cadeirantes.

- da passarela entrando no prédio da administração rampa

 para acessibilidade (devido ao aclive deverá ter corrimão).

- degrau frontal a porta de acesso ao prédio da administração

 para acesso a não portadores de necessidades especiais.

- três pontos de luz nos salões 01, 02 e 03 (demais cômodos

 um ponto em cada)

- na sala de gerenciamento de multas 02 pontos de luz e três

 tomadas, além dos pontos de energia para ar condicionado,

 e tubulações para telefonia e internet.

ITEM 04

- instalação de motor para abertura e fechamento automático

 no portão de acesso de veículos.

ITEM 05

- instalação de tanque com cobertura, torneira e encanamento

 para escoamento para a rede de águas pluviais.

ITEM 06

- retirada dos azulejos.

- aplicação de massa fina nas paredes

- piso cerâmico branco

- os vitrôs dos banheiros devem ser instalados a uma altura

 mínima de 4,00 m para que possa captar a luminosidade

 natural (pé direito com 6,00 metros).

- os banheiros deverão ter ponto para chuveiros e ralos para

 escoamento de água.

- elementos vazados na parede entre o vestiário e o salão.

- forro de PVC.

- três pontos de luz no salão, com duas tomadas (uma em

 cada parede lateral)

- tomadas na cozinha e ralo para escoamento de água.

- duas tomadas na sala da base, além das tubulações para

 telefonia e internet

ITEM 07

- retirada dos azulejos

- aplicação de massa fina nas paredes

- piso cerâmico branco

- vitro do gerenciamento de multas deve ser instalado a uma

 altura mínima de 4,00 m para que possa captar a luminosidade

 natural (luz do dia).

- elementos vazados na parede entre a sala de gerenciamento de

 multas e o salão.

- no salão três pontos de luz, além 04 tomadas (duas em cada

 parede lateral), mais tubulação para telefonia, internet e dos pontos

 de energia para ligação de ar condicionado.

- no salão de atendimento ao público três pontos de luz elétrica,

 quatro tomadas (duas em cada uma das paredes laterais), mais as

 tubulações para telefonia e internet, além de 02 pontos de

 energia para ar condicionado.